Zeilenlautsprecher

Modell: IC 50

Ausschreibungstext:
Line-Array-Lautsprecher mit zwei Breitbändern in einem kompakten Aluminiumgehäuse

Technische Spezifikationen

Frequenzgang: 120 Hz - 20kHz

Anzahl der Breitbänder: drei (3)

Nennbelastbarkeit: 20 W

Maximal Belastbarkeit: 40 W

Impedanz: 8 Ω

Kennschalldruck: 86 dB/W/m

Maximaler Nennschalldruck: 98 dB

Abstrahlwinkel horizontal: 160°

Abstrahlwinkel vertikal: 40°

Eingang: Euroblock

Gehäusematerial: Aluminium

Größe: 498 x 37,5 x 23 mm (HxBxT)

Montagevorrichtung: Anschraubwinkel, Metall (Standard und im Lieferumfang)

Die Lautsprecher sind in einem schlanken 37,5 mm breiten, 23 mm tiefen und 498 mm langen Aluminiumgehäuse untergebracht. Sie haben einen Frequenzgang von 120 Hz bis 20.000 Hz und können mit bis 40 W Leistung belastet werden. Horizontal erreichen die Systeme einen Abstrahlwinkel von 160°, vertikal sind es nur 40°. Der maximal erreichbare Schalldruck liegt bei 98 dB. Die Lautsprecher besitzen geringe Induktivitäten durch konstante Impedanzen und sind akustisch in Phase.

Hersteller: BEC Akustik
Modell: IC 50